[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# type power-channel ap

モード: タスク設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / タスク設定

`(config-wireless-task)# type power-channel ap all {apply|calculate|calculate-and-apply}`

`(config-wireless-task)# no type`

対象タスクのスケジュールにしたがい、管理下の全APを対象に指定したAWCオペレーションを実行するよう設定する。
no形式で実行した場合は対象タスクのオペレーション設定を削除する。
初期状態では未設定。

- 「AWC計算処理の実行」は、管理下の各APにとって最適なチャンネルと送信出力を求める処理。
- 「AWC計算結果の適用」は、直近のAWC計算結果を管理下の各APに反映する処理。
  すなわち、各APの使用するチャンネルと送信出力を、AWC計算によって求められた最適な値に変更する。
  AWC計算結果が存在しない場合は何も行わない。
  なお、AWC計算結果の適用にともないAPの使用チャンネルが変更される場合、該当APに接続していた無線クライアントはいったん切断される。
  ※送信出力のみが変更された場合は切断されない。

> Note

> > Web GUIによって作成されたAWC計算適用タスク（type power-channel apのapply）にはタスク設定番号「1000」が、AWC計算タスク（type power-channel apのcalculate）には「1001」が自動的に割り当てられますが、これらのタスク設定をCLIから変更しないでください。

### パラメーター

`all` | AWCオペレーション実行対象の管理下AP。管理下の全APを表すallキーワードを指定する
`apply` | 最新のAWC計算結果を適用する
`calculate` | AWCの計算処理を実行する。計算結果の適用は行わない
`calculate-and-apply` | AWCの計算処理を実行し、計算結果をただちに適用する

### 注意・補足事項

■ AWC（Autonomous Wave Control）機能を使用する場合は、無線LANコントローラーと管理下APの時刻が一致している必要があるため、無線LANコントローラーおよびすべての管理下APでNTPクライアント機能を有効にして適切なNTPサーバーを指定し、NTP同期間隔を10分以内に設定すること。
なお、管理下APの無線クライアント機能はデフォルト有効（ntp designated-server enableコマンド）であり、使用するNTPサーバーはntp designated-serverコマンドで、同期間隔はntp designated-server periodコマンドで設定する。
また、無線LANコントローラーのNTP設定については「運用・管理」/「NTP」を参照のこと。

### コマンドツリー

    task (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- type power-channel ap（タスク設定モード）

### 関連コマンド

channels（APプロファイル・無線モード）
channel（AP登録・無線モード）
ntp designated-server enable（APプロファイルモード）
show wireless ap（非特権EXECモード）
show wireless ap power-channel（非特権EXECモード）
show wireless power-channel calculate（非特権EXECモード）
show wireless task（非特権EXECモード）
wireless power-channel ap（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ