[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clock-port

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / PTP

`(config-if)# [no] clock-port NAME`

対象インターフェースにPTPクロックインスタンスを割り当て、PTP機能を有効にする。
no形式で実行した場合はPTP機能を無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`NAME` | ptp clockコマンドで作成したクロックインスタンス名を指定する

### 使用例

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# clock-port example ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを使用するには、指定したPTPクロックインスタンスが、clock-enableコマンドで有効化されている必要がある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- clock-port（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ptp clock（グローバルコンフィグモード）
transport-type（PTPクロックモード）
delay-mechanism（PTPクロックモード）
step-type（PTPクロックモード）
clock-enable（PTPクロックモード）
show ptp clock（特権EXECモード）
show ptp port（特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ