[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show port etherchannel

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`> show port etherchannel IFNAME`

スイッチポートのLACP関連情報を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名

### 使用例

    awplus> show port etherchannel port1.0.1 ↓
    LACP link info: port1.0.1 - 5001
    Link: port1.0.1 (IfIndex: 5001)
    Aggregator: po1 (IfIndex: 4601)
    Receive machine state: Current
    Periodic Transmission machine state: Slow periodic
    Mux machine state: Collecting/Distributing
    Actor Information:                      Partner Information:
      Selected ................. Selected     Partner Sys Priority ....... 0x8000
      Physical Admin Key .............. 4     Partner System .. ec-cd-6d-a3-f8-ae
      Port Key ........................ 1     Port Key ........................ 1
      Port Priority ............... 32768     Port Priority ............... 32768
      Port Number .................. 5001     Port Number .................. 5001
      Mode ....................... Active     Mode ....................... Active
      Timeout ...................... Long     Timeout ...................... Long
      Individual .................... Yes     Individual .................... Yes
      Synchronised .................. Yes     Synchronised .................. Yes
      Collecting .................... Yes     Collecting .................... Yes
      Distributing .................. Yes     Distributing .................. Yes
      Defaulted ...................... No     Defaulted ...................... No
      Expired ........................ No     Expired ........................ No

### 関連コマンド

channel-group（インターフェースモード）
lacp port-priority（インターフェースモード）
lacp timeout（インターフェースモード）
show etherchannel（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ