[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip forwarding

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 一般設定

`(config)# [no] ip forwarding`

IPパケット転送機能を有効化する。
no形式で実行した場合は、IPパケット転送機能を無効化する。
初期設定は有効。

### 注意・補足事項

■ IPパケット転送機能を無効にした場合、本製品宛ての通信もすべて破棄されるようになる。これを回避するには、本体宛てパケットを受信するポートに対して下記のハードウェアパケットフィルターを適用すること。

- アクション：send-to-cpu
- 宛先アドレス：本製品のIPアドレスまたはMACアドレス

> Note

> > ハードウェアパケットフィルターの設定については解説編を参照。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip forwarding（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show ip forwarding（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ