[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp-relay agent-option checking

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPリレー

`(config-if)# [no] ip dhcp-relay agent-option checking`

対象インターフェース上で動作するDHCPリレーエージェントにおいて、DHCPサーバーからの戻りパケットに有効なリレーエージェント情報オプション（オプションコード82）が付いていることを検査するよう指示する。
no形式で実行した場合は、リレーエージェント情報オプションの検査を無効にする。
初期設定は無効。
本機能を有効にした場合、有効なリレーエージェント情報オプションが含まれていないサーバーパケットを破棄する。無効時は、リレーエージェント情報オプションの有無には関知しない。

### 使用例

■ vlan10で動作しているDHCPリレーエージェントにおいて、リレーエージェント情報オプションの検査を有効にする。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip dhcp-relay agent-option checking ↓

■ vlan10で動作しているDHCPリレーエージェントにおいて、リレーエージェント情報オプションの検査を無効にする。

    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# no ip dhcp-relay agent-option checking ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp-relay agent-option checking（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip dhcp-relay agent-option（インターフェースモード）
ip dhcp-relay information policy（インターフェースモード）
ip dhcp-relay server-address（インターフェースモード）
service dhcp-relay（グローバルコンフィグモード）
show ip dhcp-relay（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ