[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# radius authentication group

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# radius authentication group {radius|GROUPNAME}`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no radius authentication group`

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）で使用する認証用RADIUSサーバーグループを指定する。
no形式で実行した場合は未指定に戻る。
初期状態では未指定。
RADIUSサーバーグループは本来、本製品が使用するRADIUSサーバーを指定するものだが、無線LANコントローラー機能の設定においては、管理下APが使用するRADIUSサーバーを指定するために使う。

### パラメーター

`radius` | radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使う
`GROUPNAME` | 指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーを使う

### 使用例

■ WPAエンタープライズの認証用RADIUSサーバー指定例
以下の例では認証用サーバーだけを指定しているが、radius accounting groupコマンドでアカウンティング用サーバーも指定可能。

- RADIUSサーバーを1台（192.168.1.5）のみ使用する例。

      awplus(config)# radius-server host 192.168.1.5 key OurSecret5 ↓
      awplus(config)# aaa group server radius WPA-E1 ↓
      awplus(config-sg)# server 192.168.1.5 ↓
      awplus(config-sg)# exit ↓
      awplus(config)# wireless ↓
      awplus(config-wireless)# security 1 mode wpa-enterprise ↓
      awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# radius authentication group WPA-E1 ↓

- RADIUSサーバーを2台（192.168.1.6, 192.168.1.7）使用する例。
  この設定が適用された管理下APには、192.168.1.6がPrimary RADIUSサーバー、192.168.1.7がSecondary RADIUSサーバーとして設定される。
  なお、2台使用する場合、サーバー側のUDPポートは同じ設定にすること（この例ではどちらもデフォルトの1812番ポートを使用）。

      awplus(config)# radius-server host 192.168.1.6 key OurSecret6 ↓
      awplus(config)# radius-server host 192.168.1.7 key OurSecret7 ↓
      awplus(config)# aaa group server radius WPA-E2 ↓
      awplus(config-sg)# server 192.168.1.6 ↓
      awplus(config-sg)# server 192.168.1.7 ↓
      awplus(config-sg)# exit ↓
      awplus(config)# wireless ↓
      awplus(config-wireless)# security 2 mode wpa-enterprise ↓
      awplus(config-wireless-sec-wpa-ent)# radius authentication group WPA-E2 ↓

### 注意・補足事項

■ WPAエンタープライズのRADIUSサーバーグループ設定にあたっては以下の条件を満たす必要がある。これらを満たさない設定はサポート対象外。

- 認証用RADIUSサーバー（radius authentication groupコマンド）とアカウンティング用RADIUSサーバー（radius accounting group）の両方を指定する場合は、両方のコマンドで同じサーバーグループを指定すること。
- RADIUSサーバーは2台まで設定でき、サーバーグループ内の1番目のRADIUSサーバーがPrimary、2番目がSecondaryとして使われるが、PrimaryとSecondaryでは同じUDPポートを使用すること。
  すなわち、radius-server host、serverコマンド（サーバーグループモード）のauth-port、acct-portパラメーターの設定を、Primary、Secondaryで同じにすること。これらのパラメーターを省略したときは認証用として1812番ポート、アカウンティング用として1813番ポートが使われる。
  なお、指定したサーバーグループにRADIUSサーバーが3台以上登録されていても、管理下APに設定されるのはランニングコンフィグの記述順における1番目と2番目だけで3番目以降は無視される。

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- radius authentication group（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）
radius accounting group（WPAエンタープライズ設定モード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ