[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor port

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} port <0-65535>`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|X:X::X:X|GROUPNAME} port`

（IPv4/IPv6）指定したBGPピアまたはBGPピアグループに対して、こちらからBGPセッションを開始するときに使うTCPの終点ポート番号を変更する。
no形式で実行した場合は、終点TCPポート番号を初期値に戻す。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`X:X::X:X` | BGPピアのIPv6アドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`<0-65535>` | TCPポート番号。初期値は179（BGPの標準ポート番号）

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor port（BGPモード）

### 関連コマンド

neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ