[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体、拡張モジュール、電源ユニット/ファンモジュールの動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system environment ↓
    Environment Monitoring Status

    Stack member 1:

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 2  Name: PSU Bay A ()
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Device Present                           No        -          -       Ok
    2   PSU Power Output                         No        -          -       Ok
    3   PSU Power Input                          No        -          -       Ok

    Resource ID: 3  Name: PSU Bay B (PWR800 v2)
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Device Present                          Yes        -          -       Ok
    2   PSU Power Output                        Yes        -          -       Ok
    3   PSU Power Input                         Yes        -          -       Ok

    Resource ID: 100  Name: AT-x930-28GPX
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Fan: SYS Fan 1 (Rpm)                   4470       3534        -       Ok
    2   Fan: SYS Fan 2 (Rpm)                   4412       3534        -       Ok
    3   Voltage: 1.5V (Volts)                 1.497      1.354      1.654     Ok
    4   Voltage: Battery (Volts)              3.178      2.700      3.586     Ok
    5   Voltage: 2.5V (Volts)                 2.509      2.338      2.853     Ok
    6   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.307      2.969      3.620     Ok
    7   Voltage: 1.2V (Volts)                 1.195      1.083      1.322     Ok
    8   Temp: CPU (Degrees C)                    41   63(Hyst)         75     Ok
    11  Voltage: 1.0V Anlg (Volts)            0.990      0.898      1.094     Ok
    12  Voltage: 1.0V PHY (Volts)             0.998      0.900      1.097     Ok
    13  Voltage: 3.3V (Volts)                 3.317      2.973      3.627     Ok
    14  Voltage: 12.0V (Volts)               12.938     10.813     13.188     Ok
    15  Temp: PSU bay 1 (Degrees C)              40        -10         80     Ok
    17  Fan: PSU 2 Fan 1 (Rpm)                 3392       2657        -       Ok
    18  Fan: PSU 2 Fan 2 (Rpm)                 3375       2657        -       Ok
    19  Voltage: 1.0V_SW (Volts)              1.029      0.898      1.094     Ok
    20  Voltage: 1.0V_CPU (Volts)             1.013      0.900      1.097     Ok
    21  Temp: PSU bay 2 (Degrees C)              40        -10         80     Ok
    22  Temp: PSU 2 (Degrees C)                  43       -128         65     Ok

    ...

> Note

> > 上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

### 注意・補足事項

■ VCSマスターに対して本コマンドを実行した場合は、すべてのスタックメンバーに関する情報を表示する。
■ 電源ユニットスロット（PSU 1、PSU 2）は、電源ユニットが装着されていない場合でもStatus「Ok」と表示される。

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ