[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip msdp hold-time

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / MSDP

`(config)# ip msdp hold-time <15-75>`

`(config)# no ip msdp hold-time`

MSDPピアにおいて、最後にMSDPメッセージを受信してからMSDPピア接続が切断されるまでの時間を設定する。
各MSDPピアにip msdp peer keep-aliveコマンドで設定されているKEEPALIVEメッセージの送信間隔よりもよりも大きい値を設定する必要がある。
ip msdp peer hold-timeコマンドで個々のMSDPピアにMSDPピア接続が切断されるまでの時間を設定した場合、本コマンドで設定した値は上書きされる。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<15-75>` | 最後にMSDPメッセージを受信してからMSDPピア接続が切断されるまでの時間。単位は秒。初期値は75

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip msdp hold-time（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip msdp keep-alive（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer keep-alive（グローバルコンフィグモード）
ip msdp peer hold-time（グローバルコンフィグモード）
ip msdp mesh-group member keep-alive（グローバルコンフィグモード）
ip msdp mesh-group member hold-time（グローバルコンフィグモード）
ip msdp sa-cache-timeout（グローバルコンフィグモード）
show ip msdp peer（非特権EXECモード）
show ip msdp sa-cache（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ