[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# medium-type

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# medium-type {auto|fiber|copper}`

（AT-x930-28GSTXのみ）
対象コンボポートで使用可能なポートの種類を指定する。
初期設定の「auto」では、カッパーポート（10/100/1000BASE-Tポート）とSFPポートのうち、リンク可能なほうを自動的に選択して使用する。両方ともリンク可能な状態にある場合はSFPポートを使用する。
本コマンドで設定を「fiber」か「copper」に変更した場合は、それぞれ「SFPポートのみ」、「カッパーポートのみ」が使用可能となり、もう一方のポートはケーブルを接続してもリンクアップしなくなる。

### パラメーター

`auto` | SFPポート、カッパーポートのうちリンク可能なほうを自動選択。両方ともリンク可能な場合はSFPポートを使用する（初期設定）
`fiber` | SFPポートのみ使用可能
`copper` | カッパーポートのみ使用可能

### 注意・補足事項

■ `medium-type copper` （カッパーポートのみ使用可能）に設定しているコンボポートでSFPポートを使う場合は、次のいずれかの手順を実行してください。
[手順A]

1. （装着済みの場合）SFPモジュールを取りはずす。
2. 該当インターフェースに対して `medium-type auto` または `medium-type fiber` のいずれかを実行する。
3. SFPモジュールを取り付ける。

[手順B]

1. 該当インターフェースに対して `medium-type auto` または `medium-type fiber` のいずれかを実行する。
2. （装着済みの場合）SFPモジュールを取りはずす。
3. SFPモジュールを取り付ける。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- medium-type（インターフェースモード）

### 関連コマンド

duplex（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
speed（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ