[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# power-inline rps boost

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config)# [no] power-inline rps boost [member <1-8>]`

PoE給電機能のブーストモードを有効にする。
no形式で実行した場合はブーストモードを無効にする。
初期設定は無効。
AT-PWR800-70またはAT-PWR1200-70/AT-PWR1200 v2-70を2台装着している時にブーストモードを有効にすると、電源ユニット2台分の電力をPoE給電に使用できるようになり、装置全体のPoE供給電力が増加する。

> Note

> > 電源冗長性を持ったネットワークを構築する場合は、上記の電源ユニットを 2 台装着し、ブーストモード無効（初期設定）で使用してください。ブーストモードが有効に設定されている場合、PoE 電源の冗長化はできませんのでご注意ください。

### パラメーター

`member <1-8>` | スタックメンバーID

### 使用例

■ ブーストモードを有効にする。

    awplus(config)# power-inline rps boost ↓

■ ブーストモードを無効にする。

    awplus(config)# no power-inline rps boost ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効です。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照してください。
■ AT-PWR150-70、AT-PWR250-70、AT-PWR250-80 は PoE 給電には使用できない。これらの電源ユニットを装着している場合、製品自体への電力供給にのみ使用され、PoE 受電機器への電力供給は行われない。
■ 本コマンドを有効に設定している場合は、仕様により電源交換時に優先度low、high のポートで給電が一時停止する（優先度critical のポートでは停止しない）。
■ ブートローダーのバージョンが3.1.2 よりも古い場合は下記の現象が発生するため、必要に応じて受電機器（PD）を接続しているポートの給電優先度をpower-inline priorityコマンドでcritical に設定すること。

- 本コマンドの設定が無効であっても、PoE 給電機能の使用中に冗長化された電源の片方を切断すると（例：片方の電源ユニットを抜くと）、給電優先度がlow またはhigh に設定されているポートからの給電がいったん停止し、受電機器（PD）の再起動が発生する。
- また、電源1台で運用中にもう1台の電源を接続すると、給電優先度がlow またはhigh に設定されているポートからの給電が停止したままになる（この場合、給電を再開するには機器の再起動が必要）。

なお、本件はブートローダーのバージョンが3.1.2 以降の場合には発生しない（ブートローダーのバージョンはshow system コマンドの「Bootloader version」欄で確認できる）。

> Note

> > ブートローダーのバージョンアップにつきましては弊社窓口までご連絡ください。

> Note

> > ブートローダーのバージョンが3.1.2 以降であっても、本コマンドを有効に設定している場合は、前項の仕様により電源交換時に優先度low、high のポートで給電が一時停止します（優先度critical のポートでは停止しません）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- power-inline rps boost（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

power-inline usage-threshold（グローバルコンフィグモード）
show power-inline（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ