[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# neighbor maximum-prefix

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} maximum-prefix <1-4294967295> [<1-100>] [warning-only]`

`(config-router)# no neighbor {A.B.C.D|GROUPNAME} maximum-prefix`

（IPv4）指定したBGPピアまたはBGPピアグループから受信可能なプレフィックスの数を制限する。
no形式で実行した場合は制限を解除する。
初期設定は無制限。

### パラメーター

`A.B.C.D` | BGPピアのIPアドレス
`GROUPNAME` | BGPピアグループ名
`<1-4294967295>` | 該当BGPピアから受信可能なプレフィックス数の上限値
`<1-100>` | 警告開始しきい値（上限値に対するパーセンテージで指定）。該当ピアから受信したプレフィックスの数がこのしきい値を超えると、ログに警告が記録されるようになる。省略時は75
`warning-only` | 受信プレフィックス数が上限値を超えた場合でも、ログに記録するだけでBGPセッションは切断させたくない場合に指定する。本オプションを指定しない場合は、上限値を超えるとログに記録した上で該当ピアとのBGPセッションを切断する

### 注意・補足事項

■ プレフィックス数の上限値超過によって切断されたBGPセッションは、clear ip bgpコマンドでハードリセットするまで復元しない。
■ 本コマンドは、対象ピアとの経路交換が有効になっていないと実行できない。適宜 neighbor activateコマンド（BGPモード）を実行してから設定を行うこと。経路交換の有効化については、解説編を参照。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- neighbor maximum-prefix（BGPモード）

### 関連コマンド

clear ip bgp（特権EXECモード）
neighbor peer-group(add)（BGPモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors received-routes（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors routes（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ