[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mka policy

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / MACsec

`(config-if)# mka policy NAME`

`(config-if)# no mka policy [NAME]`

対象インターフェースでMACsecを有効にする。
no形式で実行した場合は対象インターフェースでMACsecを無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`NAME` | MKAポリシー名。ここで指定したMKAポリシーが、対象インターフェースにおけるMACsecの動作を規定する

### 使用例

■ ポート1.0.5でMACsecを有効にする。MKAポリシーはデフォルトの「default」を使う。

    awplus(config)# interface port1.0.5 ↓
    awplus(config-if)# mka policy default ↓

■ ポート1.0.6でMACsecを有効にする。MKAポリシーはカスタムの「office」を使う。

    awplus(config)# interface port1.0.6 ↓
    awplus(config-if)# mka policy office ↓

■ ポート1.0.5でMACsecを無効にする。

    awplus(config)# interface port1.0.5 ↓
    awplus(config-if)# no mka policy ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mka policy（インターフェースモード）

### 関連コマンド

mka policy（グローバルコンフィグモード）
mka pre-shared-key（インターフェースモード）
show macsec（特権EXECモード）
show mka policy（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ