[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip igmp groups

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`> show ip igmp [vrf VRFNAME|global] groups [[A.B.C.D|IFNAME] [detail] | brief]`

本製品のインターフェース直下に存在しているマルチキャスト受信者の情報を表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global` | グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`A.B.C.D` | マルチキャストグループアドレス。指定したグループの情報だけを表示する
`IFNAME` | インターフェース名。指定したインターフェース上に存在するグループの情報だけを表示する
`detail` | 詳細な情報を表示する
`brief` | IGMPグループに関するサマリーを表示する

### 使用例

    awplus> show ip igmp groups ↓
    IGMP Connected Group Membership
    Group Address    Interface            Uptime   Expires  Last Reporter
    239.1.2.3        port1.0.7            00:01:28 00:03:45 192.168.30.2
    239.1.2.3        port1.0.5            00:00:58 00:03:35 192.168.20.2
    232.10.10.1      port1.0.8            00:04:07  stopped 172.16.10.100
    232.2.5.8        port1.0.6            00:05:28  stopped 0.0.0.0

    awplus> show ip igmp groups detail ↓

    Interface:      port1.0.7
    Group:          239.1.2.3
    Uptime:         00:01:33
    Group mode:     Exclude (Expires: 00:03:39)
    Last reporter:  192.168.30.2
    Source list is empty

    Interface:      port1.0.5
    Group:          239.1.2.3
    Uptime:         00:01:03
    Group mode:     Exclude (Expires: 00:03:29)
    Last reporter:  192.168.20.2
    Source list is empty

    Interface:      port1.0.8
    Group:          232.10.10.1
    Uptime:         00:04:12
    Group mode:     Include ()
    Last reporter:  172.16.10.100
    Group source list: (R - Remote, M - SSM Mapping, S - Static)
      Source Address  Uptime    v3 Exp    Fwd  Flags
      192.168.10.5    00:00:01  00:04:18  Yes  R

    Interface:      port1.0.6
    Group:          232.2.5.8
    Uptime:         00:05:46
    Group mode:     Include (Static)
    Last reporter:  0.0.0.0
    Group source list: (R - Remote, M - SSM Mapping, S - Static)
      Source Address  Uptime    v3 Exp    Fwd  Flags
      172.21.10.5     00:05:46  stopped   Yes  S

### 関連コマンド

clear ip igmp（特権EXECモード）
ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp static-group（インターフェースモード）
ip pim dense-mode（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ