[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show linkmon trigger

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / トリガー

`# show linkmon trigger [<1-250>]`

リンク監視プローブトリガーの設定および最新の計測値や状態を表示する。

### パラメーター

`<1-250>` | トリガー番号。省略時はすべてのリンク監視プローブトリガーが対象となる

### 使用例

    awplus# show linkmon trigger ↓
    Trigger 1
    -------------------------------------------------------------------------------
    Match State:           bad
    Change Count:          5
    Last Change:
      Current State:       good
      Previous State:      unknown
      Change Time:         09 Feb 2021 21:41:15
      Cause:               Rx probe 'my_probe', consecutive probe success (3>=3)

    Probe:                 my_probe
    Enabled:               Yes
    Latest Metrics
     Latency             : 1ms
     Jitter              : 1ms
     Loss Rate           : 22.6%
     Consecutive Success : 7

    Profile:               my_profile
      latency bad above                 :  - ms
      latency good below                :  - ms
      jitter bad above                  :  - ms
      jitter good below                 :  - ms
      Consecutive success good when     :  3
      Consecutive loss bad when         :  2
      Consecutive loss unreachable when :  4

### 関連コマンド

linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
linkmon profile（グローバルコンフィグモード）
type linkmon-probe（トリガーモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ