[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# dns-server

モード: DHCPv6モード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`(config-dhcp6)# [no] dns-server [X:X::X:X]`

DHCPv6クライアントに通知するDNSサーバーアドレス（オプションコード23）を指定する。
no形式で実行した場合は、指定したDNSサーバーアドレスの情報を削除する。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`X:X::X:X` | DNSサーバーのIPv6アドレス

### 使用例

■ DNSサーバーのIPv6アドレスとして2001:db8::16、2001:db8::1fの2つを通知するよう設定する。

    awplus(config-dhcp6)# dns-server 2001:db8::16 ↓
    awplus(config-dhcp6)# dns-server 2001:db8::1f ↓

■ DNSサーバーのIPv6アドレス2001:db8::16を通知しないよう設定する。

    awplus(config-dhcp6)# no dns-server 2001:db8::16 ↓

### 注意・補足事項

■ DNSサーバーのIPv6アドレスを複数設定する場合は、本コマンドを必要な回数だけ実行すればよい。

### コマンドツリー

    ipv6 dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dns-server（DHCPv6モード）

### 関連コマンド

show ipv6 dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ