[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# stack enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# stack enable [builtin-ports | expansion-ports | front-panel-ports]`

`(config)# no stack <1-8> enable`

VCS機能とスタックポートを有効にする。
no形式で実行した場合は指定したスタックメンバーのVCS機能とスタックポートを無効にする。
初期設定は有効。

### パラメーター

`<1-8>` | スタックメンバーID。no形式のときだけ必要。存在しないIDを指定した場合はエラーになる
`builtin-ports` | AT-StackQSが装着された状態で、本体前面のSFP+スロットをスタックポートにし、AT-StackQSのQSFP+スロットをスイッチポートにする場合に指定する
`expansion-ports` | AT-StackQSが装着された状態で、 builtin-ports/front-panel-portsオプションの指定を解除する場合に指定する（AT-StackQSのQSFP+スロットをスタックポートに戻す場合に指定する）
`front-panel-ports` | SFP+ポートを除くスイッチポートをスタックポートにする場合、もしくはAT-StackQSのQSFP+スロットをスイッチポートにする場合に指定する

### 使用例

■ ID=2のメンバーのVCS機能とスタックポートを無効にする。この後、設定を保存して再起動すること。

    awplus(config)# no stack 2 enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本体前面のSFP+スロットと、背面に装着されるAT-StackQSのQSFP+スロットは、同時にスタックポートとして設定することはできない。
■ 本製品の SFP+スロットのうち末尾の2スロットは、拡張用のスイッチポートとVCS 用のスタックポートとの兼用ポートのため、このポートを通常のスイッチポートとして使用する場合は、本コマンドでVCS機能を無効にするか、AT-StackQSを装着してQSFP+スロットをスタックポートに指定する。
■ AT-StackQSが装着されていないときは、本体前面のSFP+スロットは、初期設定でスタックポートとして動作する。AT-StackQSが装着されたときは、QSFP+スロットがスタックポートとなり、本体前面のSFP+スロットは通常のスイッチポートとして機能する。AT-StackQSが装着された状態で、本体前面のSFP+スロットをスタックポートにしたい場合は、本コマンドにbuiltin-portsパラメーターを、AT-StackQSのQSFP+スロットをスタックポートに戻したい場合は、expansion-portsパラメーターを指定する。いずれの場合も、コマンドの反映にはシステムの再起動が必要。
■ AT-x9EM/XT4を装着時は、パラメーターのexpansion-portsまたはbuiltin-portsの選択は不可。front-panel-portsの選択は可。ただし、スタックポートの設定はフロントポートに限る。
■ バーチャルMACアドレス機能の有効化は、stack virtual-macコマンドで行います。バーチャルMACアドレス機能は初期設定では無効ですが、VCS使用時は必ずバーチャルMACアドレス機能を有効にした状態で運用してください。無効状態での運用はサポート対象外となります。
■ 本コマンド実行後は、設定を保存してから再起動すること。
■ no形式で本コマンドを実行する場合、指定するIDを持つスタックメンバーがVCSから完全に離脱している状態（他スタックメンバーから認識されていない状態）で実行すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stack enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）
stack virtual-chassis-id（グローバルコンフィグモード）
stack virtual-mac（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ