[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# passive-interface

モード: RIPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-router)# [no] passive-interface IFNAME`

指定したIPインターフェースをRIPのパッシブインターフェースに設定する。
パッシブインターフェースではRIPパケットの受信のみを行い、ブロードキャストやマルチキャストによる送信は行わない（neighborコマンドで指定したRIPルーターへのユニキャスト送信は行う）。
no形式で実行した場合は、指定したインターフェースをパッシブインターフェースでない通常のRIPインターフェースに戻す。

### パラメーター

`IFNAME` | IPインターフェース名

### 使用例

■ vlan10、vlan20、vlan100でRIPを有効にする。vlan100はパッシブインターフェースに設定する。これにより、vlan100からはRIPパケットが送信されなくなる。ただし、vlan10とvlan20からは、vlan100の直結経路が通知される。また、vlan100で受信したRIPパケット内の経路情報もvlan10とvlan20から通知される。

    awplus(config)# router rip ↓
    awplus(config-router)# passive-interface vlan100 ↓
    awplus(config-router)# network vlan10 ↓
    awplus(config-router)# network vlan20 ↓
    awplus(config-router)# network vlan100 ↓

■ VRFインスタンス「green」に設定する場合。

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# router rip ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv4 vrf green ↓
    awplus(config-router-af)# passive-interface vlan20 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。
■ パッシブインターフェースを設定する場合、本コマンドでインターフェースを指定するだけでなく、networkコマンドを実行して該当インターフェースの直結ネットワークがRIPの通知対象になるよう設定しておく必要があるので注意。
■ パッシブインターフェースであっても、neighborコマンドで指定されたRIPルーターへはユニキャストのRIPパケットが送信される。

### コマンドツリー

    router rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- passive-interface（RIPモード）

### 関連コマンド

neighbor（RIPモード）
network（RIPモード）
show ip rip interface（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ