[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim accept-register list

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# ip pim [vrf VRFNAME] accept-register list {LISTNUM|LISTNAME}`

`(config)# no ip pim [vrf VRFNAME] accept-register`

（PIM-SM）ランデブーポイント（RP）において、Registerメッセージをフィルタリングするよう設定する。
no形式で実行した場合は、Registerメッセージのフィルタリング設定を削除する。
初期設定では、Registerメッセージのフィルタリングは行わない。
フィルタリングは、Registerメッセージにカプセル化されたオリジナルのマルチキャストパケット（マルチキャスト送信者が送出したパケット）の始点IPアドレスに基づいてのみ行われる。すなわち、拡張IPアクセスリストの各エントリーでは、SRCIPにマルチキャスト送信者のIPアドレスを指定する。DSTIPは無視されるので何を指定してもよいが、わかりやすさのためanyを指定することを推奨する。DSTIPにマルチキャストグループアドレスを指定しても、グループによるフィルタリングは行われないので注意すること。アクションがpermitであれば該当するRegisterメッセージを受け入れ、denyならば破棄する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`LISTNUM|LISTNAME` | 拡張IPアクセスリスト。SRCIPにマルチキャスト送信者のIPアドレスを指定し、該当送信者からのマルチキャストパケットを含むRegisterメッセージを受け入れるならpermit、拒否するならdenyアクションを指定すること。なお、DSTIPは無視されるので何を指定してもよい
| `LISTNUM :=` | `{<100-199>|<2000-2699>}`
|  | 拡張IPアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 拡張IPアクセスリスト名

### 使用例

■ ランデブーポイント（RP）において、送信者172.16.10.100からのマルチキャストパケットを含むRegisterメッセージを拒否するよう設定する。

    awplus(config)# access-list 100 deny ip host 172.16.10.100 any ↓
    awplus(config)# access-list 100 permit ip any any ↓
    awplus(config)# ip pim accept-register list 100 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIMサービスを有効にしておくこと（service pimコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim accept-register list（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

access-list extended（グローバルコンフィグモード）
access-list(extended)（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-address（グローバルコンフィグモード）
ip pim rp-candidate（グローバルコンフィグモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ