[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ip rip route

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`# clear ip rip [vrf VRFNAME] route {connected|static|rip|ospf|bgp|invalid-routes|all|A.B.C.D/M}`

RIP経路表から指定した種類の経路エントリーを削除する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名
`connected` | 非RIPインターフェースの直結経路（networkコマンドで指定していないインターフェースの直結経路）
`static` | スタティック経路（ip routeコマンドで登録した経路）
`rip` | RIP経路
`ospf` | OSPF経路
`bgp` | BGP経路
`invalid-routes` | スタティック経路の削除後に他の機器から受け取った同一の経路
`all` | すべての経路
`A.B.C.D/M` | 指定した経路エントリー

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。
■ RIPでスタティック経路を通知している場合、そのスタティック経路を削除した後で他の機器から同一のRIP経路を受け取ってしまうと、スタティック経路を削除してから2分間は経路の更新ができない。スタティック経路の削除後、即座に経路を切り替えたい場合は本コマンドのinvalid-routesオプションを使用すること。

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
router rip（グローバルコンフィグモード）
show ip rip（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ