[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# stackport

モード: インターフェースモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config-if)# [no] stackport`

対象スイッチポートをスタックポートとして設定する。
no形式で実行した場合は通常のポートに戻す。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- stackport（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show stack（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ