[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# role

モード: MRPリングモード --> MRPリングマネージャーモード
カテゴリー: L2スイッチング / MRP

`(config-mrp-ring)# role {client | manager}`

`(config-mrp-ring)# no role`

対象ノードをMRM/MRCとして設定する。
managerを指定した場合は、MRPリングマネージャーモードに移行する。
clientを指定したときにはMRPリングモードのまま移動しない。
MRPリング内では必ず1つのノードをManagerとして設定する。
初期設定はclient（MRC）。

### パラメーター

`client` | 対象ノードをMRCとして設定する
`manager` | 対象ノードをMRMとして設定し、MRPリングマネージャーモードに移行する

### コマンドツリー

    mrp ring (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- role（MRPリングモード）
             |
             +- lc-react（MRPリングマネージャーモード）

### 関連コマンド

service mrp（グローバルコンフィグモード）
mrp ring（インターフェースモード）
domain-name（MRPリングモード）
vlan-id（MRPリングモード）
profile（MRPリングモード）
lc-react（MRPリングマネージャーモード）
enable（MRPリングモード）
mrp ring（グローバルコンフィグモード）
show mrp ring（特権EXECモード）
show counter mrp（特権EXECモード）
clear counter mrp（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ