[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear scada modbus tcp server connection

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / MODBUS

`# clear scada modbus tcp server connection {A.B.C.D|X:X::X:X} <0-65535>`

MODBUS TCPサーバーに接続しているクライアントを強制切断する。
各クライアントはIPv4/IPv6アドレスとTCPポートの組で指定する。これらの情報は、show scada modbus tcp server connectionsコマンドで確認可能。

### パラメーター

`A.B.C.D` | クライアントのIPv4アドレス
`X:X::X:X` | クライアントのIPv6アドレス
`<0-65535>` | クライアントのTCPポート

### 使用例

■ MODBUS TCPサーバーに接続中のクライアント（IPv4アドレス 192.168.10.3、TCPポート 37509）を強制切断する。

    awplus# clear scada modbus tcp server connection 192.168.10.3 37509 ↓

### 関連コマンド

scada modbus tcp server（グローバルコンフィグモード）
show scada modbus tcp server connections（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ