[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp snooping report-suppression

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config-if)# [no] ip igmp snooping report-suppression`

対象VLANインターフェースでIGMP SnoopingのReport抑制機能を有効にする。
no形式で実行した場合はReport抑制機能を無効にする。
初期設定は有効。
本機能は、IGMP Snooping機能を通じて得たグループメンバーシップ情報に基づき、該当VLANのルーターポートから本製品自身のIPアドレス（該当VLANに設定されているIPアドレス）でIGMPのReportメッセージやLeave Groupメッセージを送信する一種のプロキシー機能。ReportメッセージやLeave Groupメッセージをまとめることで、ルーターポートに無駄なIGMPメッセージを出さないようにする。
本機能を無効にした場合は、受信したReportメッセージやLeave Groupメッセージをそのままルーターポートに転送する。

### 使用例

■ vlan1でIGMP SnoopingのReport抑制機能を無効にする。

    awplus(config)# interface vlan1 ↓
    awplus(config-if)# no ip igmp snooping report-suppression ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能は、ホストを接続する末端のスイッチ用。直接ホストを接続しないスイッチでは無効化すること。
■ 本機能はIGMPv1とIGMPv2のメッセージに対してのみ動作する。IGMPv3のメッセージは本機能を介さず直接ルーターポートに転送される。
■ 本機能有効時、対象VLANインターフェースにIPアドレスが設定されていない場合は始点アドレスとして0.0.0.0を使用する。
■ 本機能有効時はIGMPメッセージの抑制が行われるため、同一マルチキャストグループ所属のIGMPv2ホストが複数ポートにわたって散在している場合、1台のホストがLeave Groupメッセージを送っても、すべてのホストが脱退しない限り、QuerierにはLeaveメッセージが転送されない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp snooping report-suppression（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp snooping（インターフェースモード）
ip igmp snooping（グローバルコンフィグモード）
ip igmp version（インターフェースモード）
show ip igmp groups（非特権EXECモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping mrouter interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ