[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 rip interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`> show ipv6 rip [vrf VRFNAME|global] interface [IFNAME]`

各インターフェースにおけるRIPngの状態を表示する。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。指定したVRFインスタンスのみ表示するときに指定する
`global` | グローバルVRFインスタンスのみ表示するときに指定
`IFNAME` | IPv6インターフェース名。省略時はIPv6アドレス設定可能なすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus> show ipv6 rip interface ↓
    lo is up, line protocol is up
      RIPng is not enabled on this interface
    eth0 is up, line protocol is up
      RIPng is not enabled on this interface
    vlan1 is down, line protocol is down
      RIPng is not enabled on this interface
    vlan10 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIPng
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IPv6 interface address:
          2001:db8:3c:10::5/64
          fe80::215:77ff:fead:f818/64
    vlan20 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIPng
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IPv6 interface address:
          2001:db8:3c:20::5/64
          fe80::215:77ff:fead:f818/64
    vlan30 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIPng
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IPv6 interface address:
          2001:db8:3c:30::5/64
          fe80::215:77ff:fead:f818/64

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。

### 関連コマンド

ipv6 rip split-horizon（インターフェースモード）
ipv6 router rip（インターフェースモード）
passive-interface（RIPngモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ