[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# rpl role

モード: G.8032スイッチモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`(g8032-config-switch)# rpl role {owner | neighbor} {east-interface | west-interface | terminating-interface}`

`(g8032-config-switch)# rpl role none`

ERPインスタンスにおける各リングポートの役割（Owner、Neighbor）を設定する。
初期設定では、noneに設定されている。
ERPインスタンスにおける各リングポートのうち、OwnerとNeighborが設定されている場合、他のポートにはnoneが自動的に設定される。

### パラメーター

`owner` | 指定したポートをOwnerとして設定
`neighbor` | 指定したポートをNeighborとして設定
`east-interface` | Eastポートを指定
`west-interface` | Westポートを指定
`terminating-interface` | Terminatingポートを指定
`none` | すべてのポートを役割なしに設定

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。
■ 本コマンドでnoneを実行する場合、物理リング内のすべてのポートにnoneを設定するので、インターフェースは指定しない。
■ erp-instanceコマンドにてERPインスタンスが有効になっている場合は、本コマンドは実行できない。

### コマンドツリー

    g8032 erp-instance (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- rpl role（G.8032スイッチモード）

### 関連コマンド

g8032 physical-ring（グローバルコンフィグモード）
g8032 erp-instance（グローバルコンフィグモード）
show g8032 erp-instance（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ