[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless channel-blanket ap status

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / チャンネルブランケット

`> show wireless channel-blanket ap [<1-65535>|all] status`

チャンネルブランケットを構成するAPの状態を表示する。

### パラメーター

`<1-65535>` | AP登録番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したAPが所属しているチャンネルブランケットの状態だけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all` | チャンネルブランケットを構成するすべてのAPを表示対象にする（省略時動作）

### 使用例

    awplus# show wireless channel-blanket ap 100 status ↓
     AP: 100
     Last Update Time: 2018-10-04 01:33:33
     Number of CB member: 5
      AP    MAC Address
      ----- -----------------
      100   001a.eb12.3456
      101   001a.eb12.3457
      102   001a.eb12.3458
      103   001a.eb12.3459
      -     001a.eb12.3460

チャンネルブランケットを構成するAPのうち、無線LANコントローラー機能の管理下にないものはAP欄が「-」で表示される。

### 関連コマンド

ap（無線LANコントローラーモード）
channel-blanket（APプロファイルモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ