[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# airtime-percentage

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# airtime-percentage <0-100>`

`(config-wireless-network)# no airtime-percentage`

VAPに通信時間（エアタイム）を割り当てる。エアタイムは各VAPごとに割り当てを行い合計で100を超えないよう設定する。
no形式で実行した場合は指定したエアタイムを削除する。
初期状態は0。

### パラメーター

`<0-100>` | エアタイムの割合（%）

### 使用例

■ 無線1のVAP1に50%でエアタイムを割り当てる。

    awplus(config)# wireless ↓
    awplus(config-wireless)# network 3 ↓
    awplus(config-wireless-network)# airtime-percentage 50 ↓
    awplus(config-wireless-network)# exit ↓
    awplus(config-wireless)# ap-profile local ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof)# radio 1 ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# airtime-fairness mode manual ↓
    awplus(config-wireless-ap-prof-radio)# vap 1 network 3 ↓

### 注意・補足事項

■ 本設定は下記APでのみサポート。

- AT-TQ7613
- AT-TQ7403
- AT-TQ6702 GEN2、AT-TQm6702 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6702e GEN2 バージョン9.0.4-3.1以降
- AT-TQ6602 GEN2、AT-TQm6602 GEN2 バージョン8.0.4-1.1以降
- AT-TQ6403 GEN2、AT-TQm6403 GEN2
- AT-TQ3403、AT-TQm3403
- AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R

■ APプロファイルのエアタイムフェアネス設定（airtime-fairness modeコマンド）で「手動」（manual）を選択し、かつ、有効なVAPに割り当てたエアタイムの合計が100%を上回る場合、該当APプロファイルは無効になる。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- airtime-percentage（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

airtime-fairness mode（APプロファイル・無線モード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ