[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 pim unicast-bsm

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config-if)# [no] ipv6 pim unicast-bsm`

（PIM-SMv6）対象インターフェースにおいて、旧規格で規定されていた情報更新用のユニキャストブートストラップメッセージを有効にする。
no形式で実行した場合は、ユニキャストのブートストラップメッセージを無効にする。
初期設定は無効。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 pim unicast-bsm（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ipv6 pim bsr-candidate（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 pim sparse-mode bsr-router（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ