[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 neighbors

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPv6 / 近隣探索

`> show ipv6 neighbors`

同一リンク上に存在するIPv6ノードのアドレス情報（Neighborキャッシュ）を表示する。

### 使用例

    awplus> show ipv6 neighbors ↓
    IPv6 Address                            MAC Address    Interface Port       Type
      sta = static   dyn = dynamic
    2001:db8:3c:10::2                       000c.2995.70c9 vlan10    port1.0.1  dyn
    2001:db8:3c:10::32                      0000.cd08.170c vlan10    port1.0.1  dyn
    2001:db8:3c:10::186                     000a.7933.7b43 vlan10    port1.0.1  dyn
    2001:db8:3c:20::2                       000c.2995.70d3 vlan20    port1.0.8  dyn
    fe80::200:cdff:fe08:170c                0000.cd08.170c vlan10    port1.0.1  dyn
    fe80::20a:79ff:fe33:7b43                000a.7933.7b43 vlan10    port1.0.1  dyn
    fe80::20c:29ff:fe95:70c9                000c.2995.70c9 vlan10    port1.0.1  dyn
    fe80::20c:29ff:fe95:70d3                000c.2995.70d3 vlan20    port1.0.8  dyn

表 1
IPv6 Address | IPv6アドレス
MAC Address | 物理（MAC）アドレス
Interface | インターフェース名
Port | スイッチポート番号
Type | エントリー種別。sta（スタティックエントリー）、dyn（ダイナミックエントリー）のいずれか

### 関連コマンド

clear ipv6 neighbors（特権EXECモード）
ipv6 neighbor（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ