[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mac-auth radius auth group

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# mac-auth radius auth group {radius|GROUPNAME}`

`(config-wireless-network)# no mac-auth radius auth group`

対象無線ネットワークでMAC認証を有効にする。また、MAC認証に使用するRADIUSサーバーグループを指定する。
no形式で実行した場合は無効に戻る。
初期状態では無効。
RADIUSサーバーグループは本来、本製品が使用するRADIUSサーバーを指定するものだが、無線LANコントローラー機能の設定においては、管理下APが使用するRADIUSサーバーを指定するために使う。

### パラメーター

`radius` | radius-server hostコマンドで登録したRADIUSサーバーを使う
`GROUPNAME` | 指定したサーバーグループ（aaa group server radiusコマンドで作成）に所属するRADIUSサーバーを使う

### 注意・補足事項

■ mac-auth modeコマンドが未設定時の状態で本コマンドを実行すると、mac-auth modeコマンドが指定値「radius」で自動設定される。
■ AT-TQシリーズでは、RADIUSサーバーは2台まで設定でき、サーバーグループ内の1番目のRADIUSサーバーがPrimary、2番目がSecondaryとして使われるが、PrimaryとSecondaryでは同じUDPポートを使用すること。
すなわち、radius-server host、serverコマンド（サーバーグループモード）のauth-port、acct-portパラメーターの設定を、Primary、Secondaryで同じにすること。これらのパラメーターを省略したときは認証用として1812番ポート、アカウンティング用として1813番ポートが使われる。
なお、指定したサーバーグループにRADIUSサーバーが3台以上登録されていても、管理下APに設定されるのはランニングコンフィグの記述順における1番目と2番目だけで3番目以降は無視される。
■ 認証順序は次のとおり。

`MAC認証 → WEP/WPA認証 → Web認証
`

■ MAC認証に関するログは出力されない。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- mac-auth radius auth group（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

aaa group server radius（グローバルコンフィグモード）
mac-auth mode（無線ネットワークモード）
radius-server host（グローバルコンフィグモード）
show wireless network（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ