[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree priority

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# spanning-tree priority <0-61440>`

`(config)# no spanning-tree priority`

ブリッジプライオリティーを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<0-61440>` | ブリッジプライオリティー。小さいほど優先度が高く、ルートブリッジになる可能性が高くなる。4096の倍数で指定する（4096の倍数でない値を指定したときは、指定値より小さい直近の倍数に変換される）。初期値は32768（16進数の0x8000）

### 使用例

■ ブリッジプライオリティーを初期値の32768よりも優先度の高い8192に変更する。

    awplus(config)# spanning-tree priority 8192 ↓

### 注意・補足事項

■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- spanning-tree priority（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ