[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# area nssa

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# area AREAID nssa [translator-role ROLE] [default-information-originate [metric <0-16777214>] [metric-type <1-2>]] [no-redistribution] [no-summary]`

`(config-router)# [no] area AREAID nssa [translator-role] [default-information-originate] [no-redistribution] [no-summary]`

指定したOSPFエリアを準スタブエリア（NSSA）として設定する。あるいは、NSSAのオプションを変更する。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、該当エリアを標準エリアに戻す。
no形式でオプションを指定した場合は、該当エリアはNSSAのままで、指定したオプションだけをオフにする。
NSSAはAS外部への出口を持てる（ASBRを配置できる）スタブエリア。ただし、NSSA内ではタイプ5LSAを送受信できないため、NSSAのASBRはAS外部経路をタイプ5ではなくタイプ7LSAとしてNSSA内に通知する。さらに、NSSAのABRはタイプ7LSAをタイプ5LSAに変換した上で他のエリアに通知する。
なお、スタブエリアと同じように、他エリアのASBRが生成したAS外部経路（タイプ5LSA）はNSSA内には通知されない。さらに、スタブエリアではAS外部経路の代わりとして通知されるデフォルト経路のタイプ3LSAもNSSAには通知されない。その代わり、デフォルト経路のタイプ7LSAを通知するよう設定することは可能。
スタブエリア同様、通常のNSSAでは、他エリアへの経路情報（タイプ3LSA）は個別に通知されるが、オプションで他エリアへの経路も通知しないよう設定できる（完全スタブエリア的なNSSA）。

### パラメーター

`AREAID` | OSPFエリアID。次のいずれかの形式で指定する
| `<0-4294967295>` | 単一10進数形式（例：1）
| `A.B.C.D` | IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`translator-role ROLE` | （ABRでのみ有効）NSSAのASBRで生成されたタイプ7LSAをタイプ5に変換するかどうか。ROLEには次のいずれかを指定する。省略時はcandidate
| `always` | 他のNSSA ABRの動作に関わりなくつねに変換する
| `candidate` | NSSA Translatorに選出されたときだけ変換する（省略時設定）
| `never` | 変換しない
`default-information-originate` | （ABRでのみ有効）デフォルト経路のタイプ7LSAを生成し、NSSA内に通知したい場合に指定する。スタブエリアや完全スタブエリアとは異なり、NSSAの基本設定（例：area 3 nssa）では、他エリアのASBRが生成したAS外部経路の代わりとなるデフォルト経路が通知されない。そのため、該当NSSAには、他エリアのASBR経由でないと到達できない非OSPFネットワークへの接続性がないことになる。これを回避するには本オプションを指定する
`metric <0-16777214>` | （ABRでのみ有効）default-information-originateオプション指定時に生成するデフォルト経路のタイプ7LSAのコスト（メトリック）値。同オプションと組み合わせないと指定できない。省略時は1
`metric-type <1-2>` | （ABRでのみ有効）default-information-originateオプション指定時に生成するデフォルト経路のタイプ7LSAのメトリックタイプ。同オプションと組み合わせないと指定できない。省略時は2
`no-redistribution` | （ABRとASBRを兼務している場合のみ有効）NSSAのABRであり、なおかつASBRでもある場合に、非OSPFネットワークから取り込んだAS外部経路を通常エリア（バックボーン）にはタイプ5LSAとして通知するが、NSSAにはタイプ7LSAとして通知したくない場合に指定する。すなわち、通常エリア（バックボーン）ではASBRとして動作させるが、NSSAではASBRとして動作させたくない場合に指定する
`no-summary` | （ABRでのみ有効）他エリアへの経路（タイプ3LSA）をNSSA内に通知せず、代わりにデフォルト経路のタイプ3LSAを生成してNSSA内に通知したい場合に指定する（完全スタブエリア的なNSSAの設定）。デフォルトタイプ3LSAのコスト（メトリック）値はarea default-costコマンド（OSPFモード）で変更できる

### 使用例

■ エリア3をNSSAにする。該当エリアに所属するすべてのルーターに同じ設定を行うこと。

    awplus(config-router)# area 3 nssa ↓

■ エリア3をNSSAにする。さらに、該当NSSAのABRに対しては、他エリアで生成されたAS外部経路（タイプ5LSA）の代わりとして、デフォルト経路のタイプ7LSAをNSSA内に通知するよう設定する。

- ABRの設定

      awplus(config-router)# area 3 nssa default-information-originate ↓

- ABR以外の設定

      awplus(config-router)# area 3 nssa ↓

■ エリア3を完全スタブエリア的なNSSAにする。完全スタブエリア的なNSSAには、他エリアで生成されたAS外部経路（タイプ5LSA）、および、他エリアへの経路（タイプ3LSA）が通知されない。その代わり、デフォルト経路のタイプ3LSAが通知される。

- ABRの設定

      awplus(config-router)# area 3 nssa no-summary ↓

- ABR以外の設定

      awplus(config-router)# area 3 nssa ↓

■ エリア3を完全スタブエリア的なNSSAから通常のNSSAに戻す。その場合は、ABRにだけ次の設定をすればよい。

    awplus(config-router)# no area 3 nssa no-summary ↓

■ エリア3を標準エリアに戻す。該当エリアに所属するすべてのルーターに同じ設定をすること。

    awplus(config-router)# no area 3 nssa ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。
■ NSSAの基本設定（例：area 3 nssa）は該当エリアに所属するすべてのルーターに対して行う必要がある。ただし、オプション（translator-role、default-information-originate、metric、metric-type、no-redistribution、no-summary）はABRやASBRなど特定の役割を持ったルーターにだけ設定すればよい。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- area nssa（OSPFモード）

### 関連コマンド

area default-cost（OSPFモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip ospf interface（非特権EXECモード）
show ip ospf neighbor（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ