[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# redistribute

モード: RIPngモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（RIPng）

`(config-router)# redistribute {connected|static|ospf|bgp} [metric <0-16>] [route-map NAME]`

`(config-router)# no redistribute {connected|static|ospf|bgp}`

指定した種類の非RIPng経路をRIPng経路表に追加する。これは、非RIPng経路をRIPngで再通知するための設定。
no形式で実行した場合は指定した種類の非RIPng経路をRIPng経路表から削除する。

### パラメーター

`connected` | 非RIPngインターフェースの直結経路（ipv6 router ripコマンドを実行していないインターフェースの直結経路）
`static` | スタティック経路（ipv6 routeコマンドで登録した経路）
`ospf` | OSPF経路。OSPFインターフェースの直結経路は含まれないので注意
`bgp` | BGP経路
`metric <0-16>` | 指定した種類の非RIPng経路をRIPngで再通知するときのメトリック。省略時はdefault-metricコマンドで設定した値が使われる。同コマンドのデフォルト値は1
`route-map NAME` | ルートマップ名。特定の非RIPng経路だけを再通知したい、あるいは再通知したくない場合、また、再通知する経路の属性を任意に設定したい場合などに指定する

### 使用例

    awplus(config)# do show ipv6 rip ↓

    Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, Ra - RIP aggregated,
           Rcx - RIP connect suppressed, Rsx - RIP static suppressed,
           C - Connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP

       Network                     Next Hop                  If       Met Tag  Time
    R  2001:db8:3c:10::/64         fe80::200:f4ff:fe27:2c74  vlan20     2   0 02:42
    Rc 2001:db8:3c:20::/64         ::                        vlan10     1   0
    Rc 2001:db8:3c:30::/64         ::                        vlan20     1   0
    R  2001:db8:3c:40::/64         fe80::20c:29ff:fe60:5a66  vlan20     2   0 02:59
    R  2001:db8:3c:50::/64         fe80::20c:29ff:fe73:6c30  vlan20     2   0 02:48

    awplus(config)# do show ipv6 route ↓
    IPv6 Routing Table
    Codes: C - connected, S - static, R - RIP, O - OSPF, B - BGP
    Timers: Uptime

    R   2001:db8:3c:10::/64 [120/2] via fe80::200:f4ff:fe27:2c74, vlan20, 00:54:17
    C   2001:db8:3c:20::/64 via ::, vlan10, 01:13:36
    S   2001:db8:3c:21::/64 [1/0] via fe80::32, vlan10, 00:01:11
    C   2001:db8:3c:30::/64 via ::, vlan20, 01:13:49
    C   2001:db8:3c:31::/64 via ::, vlan30, 00:04:12
    R   2001:db8:3c:40::/64 [120/2] via fe80::20c:29ff:fe60:5a66, vlan20, 00:41:24
    R   2001:db8:3c:50::/64 [120/2] via fe80::20c:29ff:fe73:6c30, vlan20, 00:43:53
    C   fe80::/64 via ::, vlan30, 00:04:12
    C   fe80::/64 via ::, vlan10, 01:13:36
    C   fe80::/64 via ::, vlan20, 01:13:49

    awplus(config)# router ipv6 rip ↓
    awplus(config-router)# redistribute static ↓

    awplus(config-router)# do show ipv6 rip ↓

    Codes: R - RIP, Rc - RIP connected, Rs - RIP static, Ra - RIP aggregated,
           Rcx - RIP connect suppressed, Rsx - RIP static suppressed,
           C - Connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP

       Network                     Next Hop                  If       Met Tag  Time
    R  2001:db8:3c:10::/64         fe80::200:f4ff:fe27:2c74  vlan20     2   0 02:59
    Rc 2001:db8:3c:20::/64         ::                        vlan10     1   0
    S  2001:db8:3c:21::/64         fe80::32                  vlan10     1   0
    Rc 2001:db8:3c:30::/64         ::                        vlan20     1   0
    R  2001:db8:3c:40::/64         fe80::20c:29ff:fe60:5a66  vlan20     2   0 02:15
    R  2001:db8:3c:50::/64         fe80::20c:29ff:fe73:6c30  vlan20     2   0 02:40

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPngサービスを有効にしておくこと（service ripngコマンド）。
■ ルートマップ（route-mapパラメーター）によって特定経路のメトリックを明示的に指定している場合、metricパラメーターで指定した値は該当経路に対しては意味を持たない（ルートマップによる設定値が優先される）。

### コマンドツリー

    router ipv6 rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- redistribute（RIPngモード）

### 関連コマンド

default-information originate（RIPngモード）
default-metric（RIPngモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
router bgp（グローバルコンフィグモード）
router ipv6 ospf（グローバルコンフィグモード）
show ipv6 protocols rip（非特権EXECモード）
show ipv6 rip（非特権EXECモード）
show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ