[index] CentreCOM x930シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip msdp peer rp-filter

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / MSDP

`(config)# ip msdp peer A.B.C.D rp-filter {in|out} {<100-199>|<2000-2699>|LISTNAME}`

`(config)# no ip msdp peer A.B.C.D rp-filter {in|out}`

MSDPピアにおいて、SA（Source-Active）メッセージの送受信を、SAメッセージに含まれるランデブーポイント（RP）のIPアドレス情報に基づいてフィルタリングするよう設定する。
no形式で実行した場合は、SAメッセージのフィルタリング設定を削除する。
初期設定では、SAメッセージのフィルタリングは行わない。
拡張IPアクセスリストの各エントリーでは、SRCIPに、SAメッセージに含まれるRPのIPアドレスを指定する。DSTIPは無視されるので何を指定してもよいが、わかりやすさのためanyを指定することを推奨する。
inを指定した場合、本コマンドで指定したIPアドレスをもつMSDPピアから受信したSAメッセージに、アクセスリストで指定したRPのIPアドレスが含まれているかどうかでフィルタリングを行う。この場合、アクションがpermitであれば該当するSAメッセージを受け入れ、denyならば破棄する。
outを指定した場合、本コマンドで指定したIPアドレスをもつMSDPピアに送信するSAメッセージに、アクセスリストで指定したRPのIPアドレスが含まれているかどうかでフィルタリングを行う。この場合、アクションがpermitであれば該当するSAメッセージを送信し、denyならば破棄する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | SAメッセージの送信元、または、送信先MSDPピアのIPv4アドレス
`in` | 受信するSAメッセージをフィルタリングする場合に指定する
`out` | 送信するSAメッセージをフィルタリングする場合に指定する
`<100-199>|<2000-2699>` | 拡張IPアクセスリスト番号
`LISTNAME` | 拡張IPアクセスリスト名

### 使用例

■ MSDPピア192.168.1.5から受信するSAメッセージに、ランデブーポイント（RP）のIPアドレス192.168.100.2が含まれる場合に、そのSAメッセージを破棄するよう設定する。

    awplus(config)# access-list 100 deny ip host 192.168.100.2 any ↓
    awplus(config)# access-list 100 permit ip any any ↓
    awplus(config)# ip msdp peer 192.168.1.5 rp-filter in 100 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip msdp peer rp-filter（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip msdp peer（グローバルコンフィグモード）
access-list extended（グローバルコンフィグモード）
access-list(extended)（グローバルコンフィグモード）
show ip msdp peer（非特権EXECモード）
show ip msdp mesh-group（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002105 Rev.AZ