[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip rip interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`> show ip rip interface [IFNAME]`

各インターフェースにおけるRIPの状態を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | IPインターフェース名。省略時はIPアドレス設定可能なすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus> show ip rip interface ↓
    eth0 is up, line protocol is up
      RIP is not enabled on this interface
    lo is up, line protocol is up
      RIP is not enabled on this interface
    vlan1 is down, line protocol is down
      RIP is not enabled on this interface
    vlan10 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIP
        Receive RIP packets
        Send RIP packets
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IP interface address:
          172.16.10.1/24
    vlan20 is up, line protocol is up
      Routing Protocol: RIP
        Receive RIP packets
        Send RIP packets
        Passive interface: Disabled
        Split horizon: Enabled with Poisoned Reversed
        IP interface address:
          172.21.10.1/24
    vlan100 is up, line protocol is up
      RIP is not enabled on this interface
    vlan1000 is down, line protocol is down
      RIP is not enabled on this interface

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめRIPサービスを有効にしておくこと（service ripコマンド）。
■ networkコマンド（RIPモード）で複数のRIPインターフェースを包含する大きなネットワークアドレスを指定した場合、たとえば「network 192.168.0.0/16」で「192.168.10.0/24」、「192.168.20.0/24」、「192.168.30.0/24」の3インターフェースを一括指定したような場合、本コマンドでは該当ネットワーク内のRIPインターフェースは表示されない。該当ネットワーク外でインターフェースのIPアドレス/マスク長とnetworkコマンド（RIPモード）の指定が一致するRIPインターフェース、および、networkコマンド（RIPモード）でインターフェース名を指定したRIPインターフェースは表示される。

### 関連コマンド

ip rip receive-packet（インターフェースモード）
ip rip send-packet（インターフェースモード）
ip rip split-horizon（インターフェースモード）
network（RIPモード）
passive-interface（RIPモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP