[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# dot1x eapol-version

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# dot1x eapol-version <1-2>`

`(config-if)# no dot1x eapol-version`

対象スイッチポートでIEEE 802.1X認証（ポート認証）を行うときに使用するEAPOLのバージョンを設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-2>` | EAPOLのバージョン。1はIEEE 802.1X-2001互換モード、2はIEEE 802.1X-2004準拠モード。初期値は1

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dot1x eapol-version（インターフェースモード）

### 関連コマンド

aaa authentication dot1x（グローバルコンフィグモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP