[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless ap-profile

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`> show wireless ap-profile [<1-65535>|all] [brief]`

APプロファイルの設定内容を表示する。

### パラメーター

`<1-65535>` | APプロファイル番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したAPプロファイルだけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all` | すべてのAPプロファイルを表示する（省略時動作）
`brief` | APプロファイルの情報を簡潔に表示させたいときに指定する。省略時は詳細な情報が表示される

### 使用例

    awplus# show wireless ap-profile ↓
    AP-PROFILE ID 10:
     Description ................... PROF-6702G2
     Country-Code .................. jp
     HWTYPE ........................ at-tq6702gen2
      Band ......................... dual
      Spec ......................... 11ax
     Bandwidth ..................... 2
     NTP Server .................... Enable
      IP address/Host............... Default
      Period ....................... 10
     SNMP .......................... Disable
      Version ...................... v1v2c
      Port ......................... 161
      Read-only community string ... public
      Trap community string ........ public
      Permit host ..................
      Trap host(s) .................
      Generated Traps:
       Cold Start Traps ............ Disabled
       Link Traps .................. Disabled
       Authentication Traps ........ Disabled
       Association Traps ........... Disabled
       Filtered STA Traps .......... Disabled
       Radius Auth Success Traps ... Disabled
       Radius Auth Failure Traps ... Disabled
       DFS Traps ................... Disabled
     Syslog
      Client ....................... Disable
      Server Address ...............
      Server Port .................. 514
      Severity ..................... informational
      Store USB .................... Disable
     Multi Link Operation
      MLO 1 ........................ Disable
      MLO 2 ........................ Disable
      MLO 3 ........................ Disable
      MLO 4 ........................ Disable
     LED ........................... Enable
      PoE Color .................... Amber
     Initialization-Button ......... Enable
     Port-Cascade .................. Disable
     Link-Aggregation .............. Disable
     LACP .......................... Disable
     USB Port ...................... Disable
     Wireless MAC filter ID ........ 0
      Rule ......................... -
     Captive Portal
      Virtual IP Adress ............
     Files .........................
     Channel-Blanket
      Control VLAN ................. -
      Key ..........................
      Bcast Key Refresh Interval ... 0
      Station Isolation ............ Disable
      Beacon RSSI Threshold ........ 30
      CB Proxy ARP ................. Disable
       ARP Pass Through............. Disable
      Power Save ...................
      CB Channel
       Radio 1 .....................
       Radio 2 .....................
       Radio 3 .....................
     Smart Connect Profile ......... -
     Radio 1:
      Status ....................... Enable
      Mode ......................... bg-n-ax
      Antenna ...................... -
      Bandwidth .................... 20
      Station-Isolation ............ Disable
      Airtime-Fairness ............. Disable
      Max-Clients .................. 500
      Channel ...................... all
      Neighbor AP Detection ........ Enable
      Single Channel Scan .......... Disable
        Interval ................... 60
        Duration ................... 50
        Keep Data Time ............. 3600
      Legacy Rates ................. all
      MU-MIMO ...................... Disable
      OFDMA ........................ Disable
      Zero Wait DFS ................ Disable
      RTS Threshold ................ 2347
      Multicast Tx Rate ............ Default
      Spatial Streams .............. 8
      VAP .......................... 0
       Network ..................... 10
       Channel Blanket ............. No
       Smart Connect ............... No
       Multi Link Operation ........ No
     Radio 2:
     ...

    awplus> show wireless ap-profile brief ↓
    ID    Description                      HWTYPE         Radio 1 Radio 2 Radio 3
    ----- -------------------------------- -------------- ------- ------- -------
        1 TQ5K                             at-tq5403      Enable  Enable  Disable
       10 TQ6K                             at-tq6602      Enable  Disable Disable

### 注意・補足事項

■ ポートカスケードが有効かつリンクアグリゲーションも有効 および LACPも有効に設定されている場合、リンクアグリゲーション および LACPのパラメーターにはEnable(Ignored)と表示される。

### 関連コマンド

ap-profile（無線LANコントローラーモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP