[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless log transfer

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 全体設定

`> show wireless log transfer`

log transfer-endpointコマンドによるログ転送機能の設定、および同機能の統計情報を表示する。

### 使用例

    awplus# show wireless log transfer ↓
    Log Transfer Endpoint ............... Enable
    Address ............................. 192.168.8.31
    Port ................................ 100
    Log Transfer Counters
     Attempts to Associate Client ....... 100
     Attempts to RF Scan ................ 20
     Total Attempts ..................... 120
     Failed to connect .................. 5
     Failed to write .................... 5
     Dropped logs ....................... 0
     Successfuly sent ................... 110
    Log Transfer Data Traffic
     Latest data traffic ................ 0
     Max data traffic ................... 32302
     Total average data traffic ......... 10707

    awplus# show wireless transfer ↓
    Log Transfer Endpoint ................. Disable

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、トラブルシューティング時など、内部情報の確認が必要な場合を想定したものですので、ご使用に際しては弊社技術担当にご相談ください。

### 関連コマンド

log transfer-endpoint（無線LANコントローラーモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP