[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 pim rp-address

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ipv6 pim [vrf VRFNAME] rp-address X:X::X:X [LISTNAME] [override]`

（PIM-SMv6）指定したマルチキャストグループのランデブーポイント（RP）を静的に設定する。
no形式で実行した場合は静的設定したRPの情報を削除する。
本製品では、複数のRPを静的に設定することが可能。また、静的RPとブートストラップメカニズムによる動的RPを併用してもよい。
RP設定に関する仕様は以下のとおり。

- 同一のグループ範囲に対して、ブートストラップルーター（BSR）から動的に学習したRPと静的設定したRPの両方が存在している場合、BSRから学習した動的RPのほうが優先的に使用される。動的RPが複数存在している場合は、通常どおりRP優先度とハッシュ関数によって実際に使用するRPが決定される。
- 同一のグループ範囲に対して、静的RPが複数存在している場合は、もっとも大きいIPv6アドレスを持つものが使用される。
- 静的RPおよび動的RP（C-RP）の設定時に名前付き標準IPv6アクセスリストでグループ範囲を指定しなかった場合は、ff00::/8（すべてのマルチキャストグループアドレス）を指定したものと見なされる。
- 静的RPおよび動的RP（C-RP）の設定時に名前付き標準IPv6アクセスリストでグループ範囲を指定する場合、アクセスリストではRPに担当させたいグループ範囲をpermitするよう設定しておくこと。なお、アクセスリストでanyや::/0を指定した場合は、ff00::/8の意味と見なされる。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる
`X:X::X:X` | ランデブーポイント（RP）のIPv6アドレス。すでに静的設定済みのアドレスを指定した場合は、既存設定を上書き変更するので注意
`LISTNAME` | 名前付き標準IPv6アクセスリスト。該当RPに担当させたいマルチキャストグループアドレスの範囲をpermitするよう設定しておくこと。なお、アクセスリストでany（::/0）を指定した場合は、ff00::/8（すべてのマルチキャストグループアドレス）の意味と見なされる。また、アクセスリストを指定しなかった場合も、ff00::/8を指定したものと見なされる
`override` | 動的RPを静的RPで上書きしたいときに指定する

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。
■ Embedded RP（ipv6 pim rp embedded）を使う場合は、RPとして動作させるPIM-SMv6ルーターにだけ本コマンドが必要となる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 pim rp-address（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list standard(list)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim rp embedded（グローバルコンフィグモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 pim sparse-mode rp mapping（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP