[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# snmp-server enable trap

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# [no] snmp-server enable trap TRAPTYPE`

指定したSNMP通知メッセージの生成を有効にする。
no形式で実行した場合は、指定した通知メッセージの生成を無効にする。
初期設定では、本コマンドで指定できる通知メッセージはすべて無効。
ただし、本コマンドで指定できない通知メッセージはつねに有効。

### パラメーター

`TRAPTYPE` | 通知メッセージ種別。下記から選択する。スペース区切りで複数指定が可能
| `auth` | SNMP認証関連通知メッセージ
| `dhcpsnooping` | DHCP Snooping/ARPセキュリティー関連通知メッセージ
| `rmon` | RMON関連通知メッセージ
| `epsr` | EPSR関連通知メッセージ
| `g8032` | G.8032関連通知メッセージ
| `loopprot` | ループガード（LDF検出）関連通知メッセージ
| `lldp` | LLDP（Link Layer Discovery Protocol）関連通知メッセージ
| `atmf` | AMFバックアップ・リカバリー関連通知メッセージ
| `atmflink` | AMF接続ポート・コントローラー関連通知メッセージ
| `atmfnode` | AMFノード参加・離脱関連通知メッセージ
| `atmfguestnode` | AMFゲストノード参加・離脱関連メッセージ
| `atmfrr` | AMFリブートローリング関連通知メッセージ
| `vcs` | VCS関連通知メッセージ
| `vcs-resiliency-link` | VCSレジリエンシーリンク関連通知メッセージ
| `vrrp` | VRRP関連通知メッセージ
| `udld` | UDLD関連通知メッセージ
| `thrash-limit` | MACアドレススラッシング関連通知メッセージ
| `qsp` | QoSストームプロテクション（QSP）関連通知メッセージ
| `mstp` | xSTP関連通知メッセージ
| `ufo` | UFO関連通知メッセージ
| `cwmap` | 無線LANコントローラーAP管理状態関連メッセージ
| `mac-change` | MACアドレス変更通知メッセージ
| `mac-move` | MACアドレス移動通知メッセージ
| `mac-threshold` | MACアドレスしきい値通知メッセージ
| `low-memory` | システムメモリー残量監視関連通知メッセージ
| `mrp` | MRP関連通知メッセージ

### 使用例

■ SNMP認証関連の通知メッセージを送信するよう設定する。

    awplus(config)# snmp-server enable trap auth ↓

### 注意・補足事項

■ 本製品がサポートする通知メッセージについては弊社ホームページをご覧ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/support/list/awp/rel/trap/index.html
■ VCS関連通知メッセージ（vcs）を有効にすると、VCSレジリエンシーリンク関連通知メッセージ（vcs-resiliency-link）も自動的に有効になる。レジリエンシーリンク関連の通知メッセージを送出させたくないときは次のコマンドを実行すること。

    awplus(config)# no snmp-server enable trap vcs-resiliency-link ↓

■ VCSレジリエンシーリンク関連通知メッセージ（vcs-resiliency-link）は、VCS関連通知メッセージ（vcs）が有効になっていないと送出されない。
■ AMF関連トラップは、原則としてAMFマスター、メンバーどちらのノードにも設定可能。ただし、atmfguestnodeに対応するトラップはAMFマスターにのみ設定可能。
また、atmfrrに対応するトラップは、ワーキングセットプロンプトから複数のノードに対してリブートローリング（atmf reboot-rolling）を実行したノードが、自分以外のノードの再起動完了を通知するものであるため、事実上マスター専用（ワーキングセットの利用はマスターでのみサポートのため）。
なお、AMFメンバーにはatmfパラメーターのみ設定することを推奨する（atmfnode、atmflinkパラメーターを設定すると、AMFノードが参加・離脱したり、AMF接続ポートの状態が変化したりするたびにトラップが出力され、ノード数の多いネットワークでは負荷の上昇につながるため）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

epsr trap（EPSRモード）
lldp med-notifications（インターフェースモード）
lldp notifications（インターフェースモード）
low-memory restart（グローバルコンフィグモード）
mrp ring（グローバルコンフィグモード）
show snmp-server（特権EXECモード）
snmp trap link-status（インターフェースモード）
snmp-server host（グローバルコンフィグモード）
thrash-limiting（インターフェースモード）
private-vlan ufo trap（グローバルコンフィグモード）
snmp trap mac-change（インターフェースモード）
show snmp-server trap（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP