[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ip pim sparse-mode wrong-vif-suppression

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`(config)# [no] ip pim [vrf VRFNAME] sparse-mode wrong-vif-suppression`

（PIM-SM）PIM-SMにおける非最適マルチキャストトラフィック抑制機能を有効にする。
no形式で実行した同機能を無効にする。
初期設定は無効。
本機能が有効な場合、上流以外のインターフェースで受信したマルチキャストパケットをブロックしてCPUに転送しないようにする。
本機能は、上流となりうるマルチキャストインターフェースが複数ある構成において、トポロジー変更が発生した場合に、変更前の上流インターフェースで受信したマルチキャストパケットがCPUに流れ込むことを防ぐ。

### パラメーター

`vrf VRFNAME` | VRFインスタンス名。省略時はグローバルVRFインスタンスが対象となる

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip pim sparse-mode wrong-vif-suppression（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP