[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp-relay use-client-side-address

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPリレー

`(config)# [no] ip dhcp-relay use-client-side-address`

DHCPリレーエージェント機能において、該当インターフェースで受信したDHCPパケットを転送する際に、クライアント側のインターフェースのIPアドレスを送信元IPアドレスとして使用するように設定する。
no形式を実行すると、サーバー側のIPアドレスを送信元IPアドレスとして使用する。
初期設定では、サーバー側のIPアドレスを使用する。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dhcp-relay use-client-side-address（グローバルコンフィグモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP