[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# fast-transition enable

モード: WPAパーソナル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# [no] fast-transition enable`

対象セキュリティー設定（WPAパーソナル）において、IEEE 802.11r による高速移行（高速ローミング）を有効にする。
no形式で実行した場合は高速移行を無効にする。
初期設定は無効。
有効時は、無線クライアントが接続中の無線APから別の無線APに移動する際IEEE 802.11rによる高速移行が可能になる。

### 注意・補足事項

■ AT-TQ6602ではバージョン7.0.1-0.1以降が必要。

### コマンドツリー

    security mode wpa-personal (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- fast-transition enable（WPAパーソナル設定モード）

### 関連コマンド

aes-key（WPAパーソナル設定モード）
mobility-domain（WPAパーソナル設定モード）
over-the-ds enable（WPAパーソナル設定モード）
r0-key-lifetime（WPAパーソナル設定モード）
radio-resource-management enable（WPAパーソナル設定モード）
wireless-network-management enable（WPAパーソナル設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP