[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# vrrp icmp-ttl-exceeded-error-use-physical-address

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / VRRP

`(config)# [no] vrrp icmp-ttl-exceeded-error-use-physical-address`

VRRPのバーチャルルーターにおいて、tracerouteに対しバーチャルIP/MACアドレスではなく実際に応答した装置の実IP/MACアドレスで応答するように設定する。
no形式で実行した場合、バーチャルIP/MACアドレスで応答する。（初期設定）

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめVRRPサービスを有効にしておくこと（service vrrpコマンド）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- vrrp icmp-ttl-exceeded-error-use-physical-address（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show running-config（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP