[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# show wireless power-channel calculate

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

`> show wireless power-channel calculate`

AWC計算結果を表示する。
管理下APへの実際の適用状況はshow wireless ap power-channelコマンドで確認できる。

### 使用例

    awplus# show wireless power-channel calculate ↓
    Latest Calculated Time: 2018-12-14 00:53:25
    Latest Applied Time:  2018-12-14 00:53:29

    AP    MAC address    Radio1        Radio2        Radio3
    --------------------------------------------------------------
    1     0000.5e00.53a0 Ch:9   (100%) Ch:60  (100%) Ch:112 (100%)

Latest Calculated Time | AWC計算を実行した最新日時
Latest Applied Time | AWC計算結果を適用した最新日時
AP | 管理下アクセスポイントのAP登録番号
MAC address | 該当APのMACアドレス
Radio1 | 該当APの無線1インターフェースにおける最適なチャンネル（Ch:）と送信出力（カッコ内）
Radio2 | 該当APの無線2インターフェースにおける最適なチャンネル（Ch:）と送信出力（カッコ内）
Radio3 | 該当APの無線3インターフェースにおける最適なチャンネル（Ch:）と送信出力（カッコ内）

### 関連コマンド

show wireless ap power-channel（非特権EXECモード）
show wireless task（非特権EXECモード）
type power-channel ap（タスク設定モード）
wireless power-channel ap（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP