[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless get-tech ap

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

`# wireless get-tech ap {<1-65535> | all} url URL`

指定したAPのテクニカルサポート情報を取得する。

### パラメーター

`<1-65535>` | AP登録番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したAPのテクニカルサポート情報だけを取得する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all` | 無線LANコントローラーで管理されているすべてのAPのテクニカルサポート情報を取得する
`url URL` | テクニカルサポートファイルを保存する宛先ディレクトリーURLを指定する。指定先はflashまたは外部メディア

### 注意・補足事項

■ VCS構成で行う場合、テクニカルサポートファイルはマスターのflashまたはマスターに装着されている外部メディアにのみ保存され、メンバーへは同期されない。

### 関連コマンド

wireless get-tech ap-profile（特権EXECモード）
wireless get-tech sc-profile（特権EXECモード）
wireless get-tech abort（特権EXECモード）
show wireless ap（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP