[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp bootp ignore

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(config)# [no] ip dhcp bootp ignore`

DHCPサーバー機能に対し、BOOTPパケットを無視するよう指示する。
no形式で実行した場合は、BOOTPパケットを受け入れるよう指示する。
初期設定では、本製品のDHCPサーバーはBOOTPパケットを受け入れる（no ip dhcp bootp ignore）。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dhcp bootp ignore（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show ip dhcp server statistics（非特権EXECモード）
show ip dhcp server summary（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP