[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# wireless-trigger

モード: 無線LANコントローラーモード --> 無線トリガーモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

`(config-wireless)# [no] wireless-trigger <1-8>`

無線トリガーを編集するための無線トリガーモードに移動する。
このとき、指定した無線トリガーがまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定した無線トリガーを削除する。

### パラメーター

`<1-8>` | 無線トリガー番号

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- wireless-trigger（無線LANコントローラーモード）
             |
             +- description（無線トリガーモード）

### 関連コマンド

show wireless network（非特権EXECモード）
show wireless wireless-trigger（非特権EXECモード）
wireless-trigger-id（無線ネットワークモード）
wireless wireless-trigger（特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP