[index] SwitchBlade x908 GEN2 コマンドリファレンス 5.5.5

# bgp graceful-restart stalepath-time

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# bgp graceful-restart stalepath-time <1-3600>`

`(config-router)# no bgp graceful-restart stalepath-time`

（IPv4/IPv6）BGPグレースフルリスタートにおけるリスタート前の経路情報の保持時間を変更する。また、BGPグレースフルリスタートにおけるリスタートルーター機能を有効化する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-3600>` | ピアがグレースフルリスタートの処理を開始してから、リスタート前に該当ピアから学習していた経路情報を保持しておく期間（秒）。初期値は360

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp graceful-restart stalepath-time（BGPモード）

### 関連コマンド

bgp graceful-restart（BGPモード）
bgp graceful-restart restart-time（BGPモード）
bgp update-delay（BGPモード）
clear bgp ipv6（特権EXECモード）
clear ip bgp（特権EXECモード）
neighbor capability graceful-restart（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor capability graceful-restart（BGPモード）
neighbor restart-time（BGPモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
restart bgp graceful（特権EXECモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 neighbors（非特権EXECモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）

(C) 2017 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002489 Rev.AP